询价通知书

**1．询价项目**

本询价项目**宁夏交通科学研究所有限公司疲劳唤醒区设备采购项目**，询价人为**宁夏交通科学研究所有限公司**。欢迎各供应商参加**本项目**询价。

**2．询价范围**

疲劳唤醒区设备

**3.标段划分**

本次项目共分为1个标段，详细清单见附件。

**4.控制价上限**

4.8万元（不含税）。

**5．供应商资格及要求**

3.1供应商须是中华人民共和国境内正式注册具有独立法人资格并取得有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力；

3.2供应商无不良行为记录，经查询无不良信用：供应商需通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询信用记录（须提供网站查询页面截图并加盖公章，查询时间为投标截止时间10天内，页面中的处罚日期不允许设置起始时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单等失信行为记录名单的供应商禁止参与此项目采购活动；

3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目；

3.4本次询价不接受联合体。

3.5供应商必须对附件1中列出的采购内容一次报出不得更改的价格。

**4．供应商须知**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 报价文件要求 |
| 1 | **营业执照、税务登记证、组织机构代码证（亦或三证合一的营业执照）** |
| 2 | 递交报价文件要求：递交报价文件截止日期：2022年8月1日，上午12点00分。 |
| 3 | 递交报价文件地址：宁夏银川市兴庆区太阳都市花园东侧营业房C-11。 |
| 3 | 供应商应按照报价格式要求严格填写。 |
| 4 | 报价：  （1）所有报价均以人民币为计量单位；  （2）报价为不含税价；  （3）报价书中列出的价格不得更改；  （4）报价格式详见附件。 |
| 5 | 发票需提供合法有效的增值税专用发票。 |
| 6 | 项目地点：惠农检查站 |

**注：不满足以上要求的报价文件视同作废。**

**5.报价文件递交方式**

报价文件按照供应商须知地址现场递交，供应商如无法将报价文件递交至现场，亦可将盖章签字后的报价文件扫描件发送至[nxjkcgzy@163.com](mailto:419050288@qq.com)。

**6．评标办法**

满足本次采购项目方案最优的前提下，采用最低价确定成交供应商的原则。

**7．其他相关事宜**

电话：15729588671 任先生

邮箱：[nxjkcgzy@163.com](mailto:419050288@qq.com)

联系地址：宁夏银川市兴庆区太阳都市花园东侧营业房C-11号

宁夏交通科学研究所有限公司 2022年7月29日

## 报价文件格式

**宁夏交通科学研究所有限公司疲劳唤醒区**

**设备采购项目**

**报 价 文 件**

**供应商： （盖单位章）**

**日 期： 年 月 日**

**目 录**

一 法定代表人身份证明及授权委托书

二 资格审查证明材料

附件A-1 资质证明材料

附件A-2 供应商的信誉

附件A-3 承诺及措施

三 报价明细表

**一、法定代表人身份证明及授权委托书**

**(一)法定代表人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （亲笔签名）性别： 年龄： 职务： 系

(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证影印件

供应商： (盖单位章)

年 月 日

**（二） 授权委托书**

本人 (姓名)系 (供应商名称)的法定代表人，现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称) （标段）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限自授权委托书签订之日起至合同签订之日止。

代理人无转委托权。

供应商： (盖单位章)

法定代表人： (签字)

法定代表人身份证号码：

委托代理人： (签字)

委托代理人身份证号码：

年 月 日

法定代表人身份证影印件

委托代理人身份证影印件

**二 资格审查证明材料**

**附件A-1 资质证明材料**

包含但不仅限于以下内容：

1. 营业执照（具备有效的经营范围）、组织机构代码证副本、税务登记证书副本；三证合一或五证合一的营业执照；
2. “信用中国”官网（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录截图，
3. 无不良信用记录承诺函；

供应商根据项目要求及采购需求自行补充。

**无不良信用记录承诺函**

**致：（采购人名称）**

本公司在此郑重承诺：

　　1.我方保证没有处于被责令停业，经营资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

　　2.保证在最近三年内没有违法经营和严重违约及所经营的项目未发生重大项目质量、安全事故及法律法规规定的其他情形；

　　如果在该项目报价过程中，有关单位发现并查实我公司存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管上级单位有无合法的处罚依据，我公司将无条件的放弃该项目的报价资格和权利并接受相应的处罚。

　　本承诺是我公司参与 （项目名称） （标段） 报价过程中的有效组成内容，对我公司在该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

供应商法定代表人或其委托代理人（签字）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商(盖章):

承诺日期：

**附件A-2 供应商的信誉**

|  |
| --- |
| 信誉要求 |
| 在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单等失信行为记录名单的网查截图。并附无不良信用记录承诺函 |
| 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。 |

**附件A-3 承诺及措施**

**5**.1后续服务的安排及保证措施

（格式由供应商自行拟定）

**四、报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **设备参数** | **设备图片** | **单位** | **不含税单价（元）** | **数量** | **不含税总价（元）** | **备注** |
| 1 | 防疲劳激光警示灯 | 1、主体材质：铝合金 2、颜色：氧化黑 3、产品尺寸：长160\*直径68mm 4、产品重量：1.8kg 5、波长：520nm 6、功率：2w 7、光束颜色：绿色 8、照射模式：常亮或者频闪（模式及频闪频率根据需求出厂时设定） 9、光束粗细：可手动自行调节 10、光束照射角度：上下45°可调节 11、安装方式：便携移动式锂电池供电、车载安装、龙门架安装 12、注意事项：请勿使用激光灯照射人体眼睛，防止造成视力损伤!!!严禁将产品直接接220V电源供电，以免烧坏产品!!! |  | 个 |  | 8 |  | 在“引导过渡区”和“驶离适应区”的龙门架或大型广告牌上各安装四盏激光灯，安装高度在6-7米，光线斜上方15°，对来车方向照射，其中两盏频闪、两盏常亮。 |
| 2 | 七彩LED灯带 | 灯珠数：180珠/米 导线：全铜芯导线 芯片：5730 宽度：1.7宽X0.8厚 功率：4-10W 光色：七彩跑马 电压：220V 控制：遥控器控制 |  | 米 |  | 40 |  | 作为对亮化设施的补充，强化视觉冲击的层次感。在“深度唤醒区”的龙门架或跨线桥上安装门型七彩LED灯带，总长约80米。 |
| 3 | 高速公路前端事故预警-警示灯 | 1、产品尺寸：长660mm\*宽460mm\*高535mm 2、外壳材质：钢板喷塑处理 3、通电方式：220V市电 4、LED功率：160 W使用寿命10万h 5、产品重量：38kg 6、防水防尘：IP65 7、产品配件：主体警示设备+远程控制软件APP 8、功能：具有警示灯爆闪、警报警调警示功能。可通过手机APP软件远程控制警示灯及警报喇叭的开启和关闭。 9、警示灯：32组警示灯（16红+16蓝） 10、警示灯尺寸：180\*75 mm（单个警示灯） 11、警报：4个100W大功率警报喇叭（前后各2个） 12、警示距离：来车时速120公里/小时行车状态中可视距离可达800米以上 |  | 套 |  | 2 |  | 在“引导过渡区”和“驶离适应区”的右侧护栏选择合适位置各安装一台 |
| 合计 | | | | | | |  |  |

**备注：**

**1.以上报价为不含税价，实际结算费用=实际采购数量\*合同约定单价\*（1+乙方开票税率）；**

**2.以上报价除不含税费外，包含安装费（设备及安装费不含电缆及电缆电线安装费）、材料费、运输费、过路费、燃油费等与之相关的一切费用。**

**供应商名称（盖单位公章）：**